

重庆通用（工业）集团有限责任公司

CHONGQING GENERAL INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD.

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆通用 |
| 设计人 | SGD |
| 报告时间 | 2000/1/1 |
| 风机型号 | 3.7-1X71No10.38F |
| 风机总重 | 939.35KG |

# 风机使用参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进气压力(Pa) | 进气温度(K) | 全压(K) | 流量(m3/s) | 转速(r/min) |
| 101325 | 293 | 2760 | 11.367 | 1450 |
| 材料密度(kg/m3) | 主轴+轴盘重量(kg) | 其它重量(kg) | 传动方式 | 叶轮直径(mm) |
| 7850 | 0 | 0 | F式 | 1037.71 |

## 机壳组

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 板厚(mm) | 其它 |
| 进气箱 | 6 |  |
| 蜗壳 | 6 |  |
| 公用侧板 | 8 |  |
| 后侧板 | 8 |  |

备注：不加脚板组

## 进风口组

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 板厚(mm) | 其它 |
| 法兰 | 8 |  |
| 进风筒 | 4 |  |

## 叶轮组

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 板厚(mm) | 其它 |
| 前盘 | 6 |  |
| 叶片 | 6 | 无堆焊 |
| 中盘/后盘 | 10 | 无堆焊 |